Figure 31. CEDA DEFINE SESSIONS(SESSION) GROUP(GROUP)

    +--------------------------------------------------------------------------------+
    |  OVERTYPE TO MODIFY                                CICS RELEASE = 0330         |
    |   CEDA  DEFine                                                                 |
    |    Sessions       : SESSION                          # note 1                  |
    |    Group          : GROUP                                                      |
    |    DEscription  ==> MODE SESSIONS FOR PARTNER LU                               |
    |   SESSION IDENTIFIERS                                                          |
    |    Connection   ==> CON                              # note 2                  |
    |    SESSName     ==>                                                            |
    |    NETnameq     ==>                                                            |
    |    MOdename     ==> MODE                             # note 3                  |
    |   SESSION PROPERTIES                                                           |
    |    Protocol     ==> Appc               Appc | Lu61                             |
    |    MAximum      ==> 008 , 004          0-999         # note 4                  |
    |    RECEIVEPfx   ==>                                                            |
    |    RECEIVECount ==>                    1-999                                   |
    |    SENDPfx      ==>                                                            |
    |    SENDCount    ==>                    1-999                                   |
    |    SENDSize     ==> 04096              1-30720                                 |
    | +  RECEIVESize  ==> 04096              1-30720                                 |
    |                                                                                |
    |                                                         APPLID=TOCICS3         |
    +--------------------------------------------------------------------------------+

Required parameters:

1. SESSIONS is the CICS name for this session set. The name must be unique within this group.
2. Connection identifies the CICS connection in this group (in other words, the partner LU) associated with this mode name.
3. Modename specifies the mode for this group of sessions.
4. Maximum specifies the number of sessions and contention winners for this node name.